Tcp

将板子连到电脑，设置板子和pc同一网段，在此网段（局域网内网ip）的电脑都可以调试该板子。

1. 板子的ip默认是192.168.0.234,你电脑的IP需要跟它一个网段，添加一个同网段的ip地址。电脑相当于交换机。
2. 直连的话，直接设置电脑ip为同网段即可。

电脑作为路由器（不同的网卡外网ip，连接不同的网段）