老协议：

站号约定为ac，某些指令和协议规定和标准不同

通用协议

Tcp：

Tcp协议不存在站号的概念，通过ip识别每个设备

协议单元以A5A5开头。

Usb、com等：

站号标识每个设备

功能码地址：

设备中实际寄存器地址

示波器地址：

总线定义的变量映射表，配置的为变量值，设备中解析为寄存器地址。

示波器配置：

首先配置示波器通道地址（变量），开启示波器时设备会自动按顺序发帧。示波器回帧数据部分按通道顺序发送上来，按每个通道顺序解析数据，回帧有序号。

普通通道：

16/32位，规定小于1024为普通通道

位通道：

1bit，大于1024

示波器指令：

约定使用广播形式发送控制帧，使用udp协议